##  AMT SEQUENCER

AMT Sequencer

“OP”اضافه شدن سربندی جدید (2\*300 V) برای خروجی‌های ولتاژی در دستگاه AMT205.

“OP”Adding a new wiring type (2\*300 V) for voltage outputs in the AMT205 device.

## CURRENT TRANSFORMER(CT)

Current Transformer (CT)

“OP”سربندی‌های جدید 100 آمپری به تست نسبت تبدیل با جریان در روم CT اضافه شدند.

“OP”New 100-ampere wiring was added for testing the current transformation ratio in the CT room.

## CIRCUIT BREAKER(CB)

Circuit Breaker(CB)

“OP”اضافه شدن سربندی‌های جدید در Timing Test.

“OP”Addition of new wiring types in the Timing Test.

## CAPACITOR VOLTAGE TRANSFORMER(CVT)

Capacitor Voltage Transformer(CVT)

“OP”اطلاعات تکمیلی در Test Object روم CVT اضافه شد. فیلدهای Year، Company و Country به اطلاعات قبلی اضافه شدند.

“OP”Additional information has been added to the Test Object CVT room. The fields Year, Company, and Country have been added to the existing information.

## TRANSFORMER

Transformer

“OP” از این میتوانید تست راکتانس نشتی (UK%) را با سربندی‌های جدید جریانی انجام دهید.

“OP”From now on, you can perform the leakage reactance test (UK%) using the new current wiring types.